老联芳桥片区周边老旧小区改造工程

材料分包项目

竞争性比选采购文件

采购单位：重庆市建筑科学研究院有限公司

二零二五年八月

**老联芳桥片区周边老旧小区改造工程**

**材料分包项目**

**竞争性比选采购文件**

根据《重庆市建筑科学研究院有限公司项目分包管理办法》相关规定，现对老联芳桥片区周边老旧小区改造工程材料分包项目进行竞争性比选，欢迎合格的供应商前来报价。

**项目名称：**老联芳桥片区周边老旧小区改造工程材料分包项目

**项目联系方式：**

项目联系人：张卫兵

项目联系电话：18580372196

**采购单位联系方式：**

采购单位：重庆市建筑科学研究院有限公司

地址：重庆市渝中区长江二路221号建科大厦13楼

**一、供应商资格要求简要说明:**

1、具有独立承担民事责任和相应履约的能力；

2、参加本次采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

3、应选单位应为广告服务单位（营业执照经营范围中包括：广告制作）；

4、不接受任何形式的联合体竞谈响应。

**二、获取比选文件时间及地点:**

获取比选文件的时间：2025年 9月 4 日 10:00 至 2025年 9月 7 日 18:00

获取比选文件地点： 重庆市渝中区长江二路221号建科大厦13楼。

**三、比选文件提交时间及方式：**

预算金额（含税）：365930.88元

比选响应文件递交截止时间：2025年 9月 8日 10:00

比选响应文件递交地点：重庆市渝中区长江二路221号建科大厦13楼监理四公司

比选响应文件开启时间：2025年 9 月8日 10:00

比选响应文件开启地点：建科大厦13楼监理四公司

**四、采购项目需要落实的采购政策：**

根据《重庆市建筑科学研究院项目分包管理办法》相关规定，现对老联芳桥片区周边老旧小区改造工程材料分包项目进行竞争性比选，欢迎合格的供应商前来报价。

1. 采购清单限价明细如下：

老联芳桥片区周边老旧小区改造工程材料限价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 暂定工程量 | 含税单价限价（元） | 合价限价（元） | 备注 |
| 1 | AL景观照明配电箱 | 1.名称:AL景观照明配电箱2.型号:AL3.电源电压:380/220V 室外防水型4.规格:15KW5.其他:满足设计及规范验收要求 | 台 | 2.00  | 365.00  | 730.00  |  |
| 2 | 配管SC100 | 1.名称:配管SC1002.材质:钢管3.规格:SC1004.其他:满足设计及规范要求 | m | 80.10  | 35.00  | 2803.50  |  |
| 3 | 配管PE100 | 1.名称:配管PE1002.材质:PE管3.规格:PE1004.其他:满足设计及规范要求 | m | 19.00  | 13.00  | 247.00  |  |
| 4 | 配管PE50 | 1.名称:配管PE502.材质:PE管3.规格:PE504.其他:满足设计及规范要求 | m | 431.00  | 8.00  | 3448.00  |  |
| 5 | 配线YJV-5\*10mm2 | 1.名称:配线YJV-5\*10mm22.型号:YJV-5\*10mm23.规格:0.6/1.0KV4.材质:铜芯5.其他:满足设计及规范要求 | m | 15.00  | 13.00  | 195.00  |  |
| 6 | 配线YJV-3\*6mm2 | 1.名称:配线YJV-3\*6mm22.型号:YJV-3\*6mm23.规格:0.6/1.0KV4.材质:铜芯5.其他:满足设计及规范要求 | m | 277.46  | 6.00  | 1664.76  |  |
| 7 | 配线YJV-3\*10mm2 | 1.名称:配线YJV-3\*10mm22.型号:YJV-3\*10mm23.规格:0.6/1.0KV4.材质:铜芯5.其他:满足设计及规范要求 | m | 252.64  | 9.00  | 2273.76  |  |
| 8 | 40\*4mm接地扁钢 | 1.名称:40\*4mm接地扁钢2.材质:扁钢3.规格:40\*4mm4.其他:满足设计及规范要求 | m | 209.00  | 8.00  | 1672.00  |  |
| 9 | 霓虹灯（可变色）带调光器 | 1.名称:霓虹灯（可变色）带调光器2.规格:3500光源4.其他:满足设计及规范要求 | m | 531.15  | 9.00  | 4780.35  |  |
| 10 | 定制装饰户外射灯 | 1.名称:定制装饰户外射灯2.型号:综合考虑3.规格:35V4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 12.00  | 110.00  | 1320.00  |  |
| 11 | LED灯带 | 1.灯带品种:LED灯带2.灯带规格:3500K/35V 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 401.10  | 15.00  | 6016.50  |  |
| 12 | 定制插入式装饰灯具 | 1.名称:定制插入式装饰灯具2.规格:H80CM,8CM，12V3.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 100.00  | 25.00  | 2500.00  |  |
| 13 | 镀锌方管 | 1.钢材品种:镀锌方管2.构件规格:80\*60\*43.其他:满足设计及规范要求 | t | 8.68  | 3100.00  | 26920.40  |  |
| 14 | 镀锌扁通 | 1.钢材品种:镀锌扁通2.构件规格:40\*40\*23.其他:满足设计及规范要求 | t | 3.49  | 4200.00  | 14637.00  |  |
| 15 | 12mm厚防潮板 | 1.基层材料种类、规格:12mm厚防潮板2.计量原则:工程量按展开面积计算3.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 226.19  | 24.00  | 5428.56  |  |
| 16 | 15mm厚灰麻石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚灰麻石2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 121.52  | 78.00  | 9478.56  |  |
| 17 | 2mm黑色沙面不锈钢 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm黑色沙面不锈钢2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 13.13  | 145.00  | 1903.85  |  |
| 18 | 23mm厚木塑板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:23mm厚木塑板2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 61.59  | 50.00  | 3079.50  |  |
| 19 | 方通钢支架 | 1.钢材品种:卡其色氟碳漆方通2.构件规格:100\*100\*6；80\*60\*4；30\*30\*3；30\*30\*1.2；40\*40\*2.83.其他:满足设计及规范要求 | t | 21.66  | 4300.00  | 93129.40  |  |
| 20 | 金属面防锈漆 | 1.油漆品种:防锈漆 | t | 21.66  | 95.00  | 2057.51  |  |
| 21 | 金属面氟碳漆 | 1.油漆品种:氟碳漆 | kg | 579.00  | 21.00  | 12159.00  |  |
| 22 | 35mm厚木塑板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:35mm厚木塑板2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 97.06  | 68.00  | 6600.08  |  |
| 23 | 指示箭头（2.0mm铝板） | 1.墙板品种、规格:铝板（含氟碳漆）2.面层厚度:2.0mm3.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 100.95  | 90.00  | 9085.50  |  |
| 24 | 钢管柱 | 1.钢材品种:方钢管柱2.构件规格:100\*100\*63.其他:满足设计及规范要求 | t | 7.66  | 1400.00  | 10724.00  |  |
| 25 | 方钢支撑 | 1.钢材品种:方钢管2.构件规格:30\*30\*33.其他:满足设计及规范要求 | t | 4.05  | 2900.00  | 11745.00  |  |
| 26 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板2.规格:460\*200\*10mm3.其他:满足设计及规范要求 | t | 0.06  | 3050.00  | 183.00  |  |
| 27 | C20混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.09  | 145.00  | 8277.76  |  |
| 28 | 碎石 | 1.规格：直径2-10mm | m3 | 14.33  | 112.00  | 1605.46  |  |
| 29 | 人行道石材 | 1.材料品质、规格：15mm厚花岗石石材 | m2 | 65.83  | 45.00  | 2962.35  |  |
| 30 | 2.0mm厚卡其色氟碳漆冲孔波纹铝板 | 1.墙板品种、规格:卡其色氟碳漆冲孔波纹铝板2.面层厚度:2.0mm3.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 582.30  | 80.00  | 46584.00  |  |
| 31 | 方通 | 1.钢材品种:方通2.构件规格:30\*30\*33.其他:满足设计及规范要求 | t | 0.04  | 3500.00  | 129.50  |  |
| 32 | 栓宠物固定五金配件 | 1.名称:栓宠物固定五金配件2.规格:7.5\*7.5cm，D型扣3.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 2.00  | 10.00  | 20.00  |  |
| 33 | φ8钢丝网 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网5cm孔\*1.5mm2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 443.08  | 3.50  | 1550.78  |  |
| 34 | logo字 | 1.字体规格:综合考虑2.镌字材料品种、颜色:无边字工艺。内置户外防水LED灯组，灯光亮度为4000K/3000K 1.5cm厚PVC板打底，面板为2mm高光亚克力，激光焊接成型。底板喷漆防锈处理。3.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆、2遍4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 79.00  | 165.00  | 13035.00  |  |
| 35 | 透水混凝土 | 1、规格：5cm厚原色 | m3 | 1150.00  | 30.00  | 34500.00  |  |
| 36 | 2mm原色不锈钢 | 1、面层材料品种、规格、颜色:2mm原色拉丝不锈钢 | m2 | 52.99  | 220.00  | 11657.80  |  |
| 37 | 圆造型灯Φ200 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ300 | 个 | 45.00  | 17.00  | 765.00  |  |
| 38 | 圆造型灯Φ300 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ350 | 个 | 90.00  | 27.00  | 2430.00  |  |
| 39 | 圆造型灯Φ400 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ450 | 个 | 45.00  | 47.00  | 2115.00  |  |
| 40 | 圆造型灯Φ500 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ500 | 个 | 45.00  | 92.00  | 4140.00  |  |
| 41 | 水波纹投影灯 | 1.名称:水波纹投影灯2.规格:35V | 套 | 16.00  | 86.00  | 1376.00  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 365930.88  |  |

2、有意向的供应商可进一步咨询相关事宜。

3、提交竞谈文件时请提供以下材料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章留存）；

（2）项目报价书；

（3）应选承诺函。

注：以上文件一式二份，分别装订并加盖公章。

4、所有供应商的竞选响应文件必须密封且加盖公章，递交竞选响应文件截止时间： 2025年 9 月 8 日10:00（北京时间）；开标时间及地点：2025年 9 月 8 日10:00（北京时间），建科大厦13楼监理咨询四公司。

5、中选原则：**经评审的最低竞选报价（不含税价）**

**五、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：**

1、工程地址：

沙坪坝区联芳街道老联芳桥片区周边。

2、采购项目及采购要求：

本项目所采购材料需满足要求：

2.1、本项目材料采购单价为含税价，包括但不限于材料采保费、运输费、利润等运至工地一切费用。

2.2、本合同单价包含由于国家法定节假日额外产生的成本增加费用。

2.3、本合同材料采购量为暂定量，实际数量以现场使用为准。

2.4、本合同材料采购最终结算价以 合同含税单价\*实际使用数量 确定。

2.5、镀锌钢材品牌相当于振鸿、坤森、聚汇林等。

2.6、不锈钢材品牌相当于宏、大板、大清等。

2.7、铝单板品牌相当于世纪铝、川铝、环铝等。

2.8、油漆品牌相当于佰宏、众友、马来宾等。

2.9、线缆品牌相当于圣通线缆、三峡线缆、起帆线缆。

**六、废标条件：**

1、违反第一项“供应商资格要求简要说明”中规定的任何一种情形的；

2、串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的；

3、不按比选委员会要求澄清、说明或补正的；

4、竞选报价中竞选单价及总价超过比选限价的；

5、本标书约定的其他情形。

老联芳桥片区周边老旧小区改造工程

材料分包项目

**竞选文件**

**竞选人： （盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

 **年 月 日**

**附件一、竞选承诺书**

**承 诺 函**

致重庆市建筑科学研究院有限公司：

本单位已详细阅读贵单位《老联芳桥片区周边老旧小区改造工程材料分包项目竞争性比选采购文件》，现就本项目竞选事宜作出以下承诺：

1、遵守竞选文件中相关规定及要求，若有违反，同意被废除投标资格。

2、我单位承诺在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我单位承诺对所提供资料真实性负责，若有虚假，同意承担一切法律责任及后果。

4、我单位承诺一旦中选，不会发生签署合同后恶意提高造价行为，严格按照合同约定执行。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任及给贵司造成的一切损失。

承诺人：

2025年 月 日

**附件二、营业执照（复印件，加盖公章）**

**附件三、材料清单及报价**

老联芳桥片区周边老旧小区改造工程材料竞选报价清单

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 暂定工程量 | 含税单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AL景观照明配电箱 | 1.名称:AL景观照明配电箱2.型号:AL3.电源电压:380/220V 室外防水型4.规格:15KW5.其他:满足设计及规范验收要求 | 台 | 2.00  |  |  |  |
| 2 | 配管SC100 | 1.名称:配管SC1002.材质:钢管3.规格:SC1004.其他:满足设计及规范要求 | m | 80.10  |  |  |  |
| 3 | 配管PE100 | 1.名称:配管PE1002.材质:PE管3.规格:PE1004.其他:满足设计及规范要求 | m | 19.00  |  |  |  |
| 4 | 配管PE50 | 1.名称:配管PE502.材质:PE管3.规格:PE504.其他:满足设计及规范要求 | m | 431.00  |  |  |  |
| 5 | 配线YJV-5\*10mm2 | 1.名称:配线YJV-5\*10mm22.型号:YJV-5\*10mm23.规格:0.6/1.0KV4.材质:铜芯5.其他:满足设计及规范要求 | m | 15.00  |  |  |  |
| 6 | 配线YJV-3\*6mm2 | 1.名称:配线YJV-3\*6mm22.型号:YJV-3\*6mm23.规格:0.6/1.0KV4.材质:铜芯5.其他:满足设计及规范要求 | m | 277.46  |  |  |  |
| 7 | 配线YJV-3\*10mm2 | 1.名称:配线YJV-3\*10mm22.型号:YJV-3\*10mm23.规格:0.6/1.0KV4.材质:铜芯5.其他:满足设计及规范要求 | m | 252.64  |  |  |  |
| 8 | 40\*4mm接地扁钢 | 1.名称:40\*4mm接地扁钢2.材质:扁钢3.规格:40\*4mm4.其他:满足设计及规范要求 | m | 209.00  |  |  |  |
| 9 | 霓虹灯（可变色）带调光器 | 1.名称:霓虹灯（可变色）带调光器2.规格:3500光源4.其他:满足设计及规范要求 | m | 531.15  |  |  |  |
| 10 | 定制装饰户外射灯 | 1.名称:定制装饰户外射灯2.型号:综合考虑3.规格:35V4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 12.00  |  |  |  |
| 11 | LED灯带 | 1.灯带品种:LED灯带2.灯带规格:3500K/35V 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 401.10  |  |  |  |
| 12 | 定制插入式装饰灯具 | 1.名称:定制插入式装饰灯具2.规格:H80CM,8CM，12V3.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 100.00  |  |  |  |
| 13 | 镀锌方管 | 1.钢材品种:镀锌方管2.构件规格:80\*60\*43.其他:满足设计及规范要求 | t | 8.68  |  |  |  |
| 14 | 镀锌扁通 | 1.钢材品种:镀锌扁通2.构件规格:40\*40\*23.其他:满足设计及规范要求 | t | 3.49  |  |  |  |
| 15 | 12mm厚防潮板 | 1.基层材料种类、规格:12mm厚防潮板2.计量原则:工程量按展开面积计算3.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 226.19  |  |  |  |
| 16 | 15mm厚灰麻石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚灰麻石2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 121.52  |  |  |  |
| 17 | 2mm黑色沙面不锈钢 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm黑色沙面不锈钢2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 13.13  |  |  |  |
| 18 | 23mm厚木塑板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:23mm厚木塑板2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 61.59  |  |  |  |
| 19 | 方通钢支架 | 1.钢材品种:卡其色氟碳漆方通2.构件规格:100\*100\*6；80\*60\*4；30\*30\*3；30\*30\*1.2；40\*40\*2.83.其他:满足设计及规范要求 | t | 21.66  |  |  |  |
| 20 | 金属面防锈漆 | 1.油漆品种:防锈漆 | t | 21.66  |  |  |  |
| 21 | 金属面氟碳漆 | 1.油漆品种:氟碳漆 | kg | 579.00  |  |  |  |
| 22 | 35mm厚木塑板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:35mm厚木塑板2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 97.06  |  |  |  |
| 23 | 指示箭头（2.0mm铝板） | 1.墙板品种、规格:铝板（含氟碳漆）2.面层厚度:2.0mm3.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 100.95  |  |  |  |
| 24 | 钢管柱 | 1.钢材品种:方钢管柱2.构件规格:100\*100\*63.其他:满足设计及规范要求 | t | 7.66  |  |  |  |
| 25 | 方钢支撑 | 1.钢材品种:方钢管2.构件规格:30\*30\*33.其他:满足设计及规范要求 | t | 4.05  |  |  |  |
| 26 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板2.规格:460\*200\*10mm3.其他:满足设计及规范要求 | t | 0.06  |  |  |  |
| 27 | C20混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.09  |  |  |  |
| 28 | 碎石 | 1.规格：直径2-10mm | m3 | 14.33  |  |  |  |
| 29 | 人行道石材 | 1.材料品质、规格：15mm厚花岗石石材 | m2 | 65.83  |  |  |  |
| 30 | 2.0mm厚卡其色氟碳漆冲孔波纹铝板 | 1.墙板品种、规格:卡其色氟碳漆冲孔波纹铝板2.面层厚度:2.0mm3.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 582.30  |  |  |  |
| 31 | 方通 | 1.钢材品种:方通2.构件规格:30\*30\*33.其他:满足设计及规范要求 | t | 0.04  |  |  |  |
| 32 | 栓宠物固定五金配件 | 1.名称:栓宠物固定五金配件2.规格:7.5\*7.5cm，D型扣3.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 2.00  |  |  |  |
| 33 | φ8钢丝网 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网5cm孔\*1.5mm2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 443.08  |  |  |  |
| 34 | logo字 | 1.字体规格:综合考虑2.镌字材料品种、颜色:无边字工艺。内置户外防水LED灯组，灯光亮度为4000K/3000K 1.5cm厚PVC板打底，面板为2mm高光亚克力，激光焊接成型。底板喷漆防锈处理。3.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆、2遍4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 79.00  |  |  |  |
| 35 | 透水混凝土 | 1、规格：5cm厚原色 | m3 | 1150.00  |  |  |  |
| 36 | 2mm原色不锈钢 | 1、面层材料品种、规格、颜色:2mm原色拉丝不锈钢 | m2 | 52.99  |  |  |  |
| 37 | 圆造型灯Φ200 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ300 | 个 | 45.00  |  |  |  |
| 38 | 圆造型灯Φ300 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ350 | 个 | 90.00  |  |  |  |
| 39 | 圆造型灯Φ400 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ450 | 个 | 45.00  |  |  |  |
| 40 | 圆造型灯Φ500 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ500 | 个 | 45.00  |  |  |  |
| 41 | 水波纹投影灯 | 1.名称:水波纹投影灯2.规格:35V | 套 | 16.00  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |   |  |
| 1、本项目材料采购单价为含税价，包括但不限于材料采保费、运输费、利润等运至工地一切费用。2、本合同单价包含由于国家法定节假日额外产生的成本增加费用。3、本合同材料采购量为暂定量，实际数量以现场使用为准。4、本合同材料采购最终结算价以 合同含税单价\*实际使用数量 确定。5、镀锌钢材品牌相当于振鸿、坤森、聚汇林等。6、不锈钢材品牌相当于宏、大板、大清等。7、铝单板品牌相当于世纪铝、川铝、环铝等。8、油漆品牌相当于佰宏、众友、马来宾等。9、线缆品牌相当于圣通线缆、三峡线缆、起帆线缆。 |

**竞选人（公章）：**

**日期： 年 月 日**

**材料购销合同书**

项目名称: 老联芳桥片区周边老旧小区改造工程材料分包项目

需方单位：重庆市建筑科学研究院有限公司

（甲方）

供方单位：

（乙方）

签订日期：2025年 月 日

有效期限：至工程完工费用结清止

重 庆 市 建 筑 科 学 研 究 院 有 限 公 司 制

重庆市建筑科学研究院有限公司项目

材料购销合同

需方： 重庆市建筑科学研究院有限公司（简称甲方）

供方： （简称乙方）

为了维护市场经济秩序，保护交易安全，促进甲乙双方共同发展，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，在平等、协商一致的基础上，就甲方购买乙方相关材料产品事宜，签订本合同，以期共同遵照执行。

# 一、工程概况

工程名称：老联芳桥片区周边老旧小区改造工程材料分包项目

工程地点：沙坪坝区联芳街道老联芳桥片区周边

# 二、产品名称、规格、单位、数量、单价、金额

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 暂定工程量 | 含税单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | AL景观照明配电箱 | 1.名称:AL景观照明配电箱2.型号:AL3.电源电压:380/220V 室外防水型4.规格:15KW5.其他:满足设计及规范验收要求 | 台 | 2.00  |  |  |  |
| 2 | 配管SC100 | 1.名称:配管SC1002.材质:钢管3.规格:SC1004.其他:满足设计及规范要求 | m | 80.10  |  |  |  |
| 3 | 配管PE100 | 1.名称:配管PE1002.材质:PE管3.规格:PE1004.其他:满足设计及规范要求 | m | 19.00  |  |  |  |
| 4 | 配管PE50 | 1.名称:配管PE502.材质:PE管3.规格:PE504.其他:满足设计及规范要求 | m | 431.00  |  |  |  |
| 5 | 配线YJV-5\*10mm2 | 1.名称:配线YJV-5\*10mm22.型号:YJV-5\*10mm23.规格:0.6/1.0KV4.材质:铜芯5.其他:满足设计及规范要求 | m | 15.00  |  |  |  |
| 6 | 配线YJV-3\*6mm2 | 1.名称:配线YJV-3\*6mm22.型号:YJV-3\*6mm23.规格:0.6/1.0KV4.材质:铜芯5.其他:满足设计及规范要求 | m | 277.46  |  |  |  |
| 7 | 配线YJV-3\*10mm2 | 1.名称:配线YJV-3\*10mm22.型号:YJV-3\*10mm23.规格:0.6/1.0KV4.材质:铜芯5.其他:满足设计及规范要求 | m | 252.64  |  |  |  |
| 8 | 40\*4mm接地扁钢 | 1.名称:40\*4mm接地扁钢2.材质:扁钢3.规格:40\*4mm4.其他:满足设计及规范要求 | m | 209.00  |  |  |  |
| 9 | 霓虹灯（可变色）带调光器 | 1.名称:霓虹灯（可变色）带调光器2.规格:3500光源4.其他:满足设计及规范要求 | m | 531.15  |  |  |  |
| 10 | 定制装饰户外射灯 | 1.名称:定制装饰户外射灯2.型号:综合考虑3.规格:35V4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 12.00  |  |  |  |
| 11 | LED灯带 | 1.灯带品种:LED灯带2.灯带规格:3500K/35V 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 401.10  |  |  |  |
| 12 | 定制插入式装饰灯具 | 1.名称:定制插入式装饰灯具2.规格:H80CM,8CM，12V3.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 100.00  |  |  |  |
| 13 | 镀锌方管 | 1.钢材品种:镀锌方管2.构件规格:80\*60\*43.其他:满足设计及规范要求 | t | 8.68  |  |  |  |
| 14 | 镀锌扁通 | 1.钢材品种:镀锌扁通2.构件规格:40\*40\*23.其他:满足设计及规范要求 | t | 3.49  |  |  |  |
| 15 | 12mm厚防潮板 | 1.基层材料种类、规格:12mm厚防潮板2.计量原则:工程量按展开面积计算3.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 226.19  |  |  |  |
| 16 | 15mm厚灰麻石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚灰麻石2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 121.52  |  |  |  |
| 17 | 2mm黑色沙面不锈钢 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm黑色沙面不锈钢2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 13.13  |  |  |  |
| 18 | 23mm厚木塑板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:23mm厚木塑板2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 61.59  |  |  |  |
| 19 | 方通钢支架 | 1.钢材品种:卡其色氟碳漆方通2.构件规格:100\*100\*6；80\*60\*4；30\*30\*3；30\*30\*1.2；40\*40\*2.83.其他:满足设计及规范要求 | t | 21.66  |  |  |  |
| 20 | 金属面防锈漆 | 1.油漆品种:防锈漆 | t | 21.66  |  |  |  |
| 21 | 金属面氟碳漆 | 1.油漆品种:氟碳漆 | kg | 579.00  |  |  |  |
| 22 | 35mm厚木塑板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:35mm厚木塑板2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 97.06  |  |  |  |
| 23 | 指示箭头（2.0mm铝板） | 1.墙板品种、规格:铝板（含氟碳漆）2.面层厚度:2.0mm3.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 100.95  |  |  |  |
| 24 | 钢管柱 | 1.钢材品种:方钢管柱2.构件规格:100\*100\*63.其他:满足设计及规范要求 | t | 7.66  |  |  |  |
| 25 | 方钢支撑 | 1.钢材品种:方钢管2.构件规格:30\*30\*33.其他:满足设计及规范要求 | t | 4.05  |  |  |  |
| 26 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板2.规格:460\*200\*10mm3.其他:满足设计及规范要求 | t | 0.06  |  |  |  |
| 27 | C20混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.09  |  |  |  |
| 28 | 碎石 | 1.规格：直径2-10mm | m3 | 14.33  |  |  |  |
| 29 | 人行道石材 | 1.材料品质、规格：15mm厚花岗石石材 | m2 | 65.83  |  |  |  |
| 30 | 2.0mm厚卡其色氟碳漆冲孔波纹铝板 | 1.墙板品种、规格:卡其色氟碳漆冲孔波纹铝板2.面层厚度:2.0mm3.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 582.30  |  |  |  |
| 31 | 方通 | 1.钢材品种:方通2.构件规格:30\*30\*33.其他:满足设计及规范要求 | t | 0.04  |  |  |  |
| 32 | 栓宠物固定五金配件 | 1.名称:栓宠物固定五金配件2.规格:7.5\*7.5cm，D型扣3.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 2.00  |  |  |  |
| 33 | φ8钢丝网 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网5cm孔\*1.5mm2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 443.08  |  |  |  |
| 34 | logo字 | 1.字体规格:综合考虑2.镌字材料品种、颜色:无边字工艺。内置户外防水LED灯组，灯光亮度为4000K/3000K 1.5cm厚PVC板打底，面板为2mm高光亚克力，激光焊接成型。底板喷漆防锈处理。3.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆、2遍4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 79.00  |  |  |  |
| 35 | 透水混凝土 | 1、规格：5cm厚原色 | m3 | 1150.00  |  |  |  |
| 36 | 2mm原色不锈钢 | 1、面层材料品种、规格、颜色:2mm原色拉丝不锈钢 | m2 | 52.99  |  |  |  |
| 37 | 圆造型灯Φ200 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ300 | 个 | 45.00  |  |  |  |
| 38 | 圆造型灯Φ300 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ350 | 个 | 90.00  |  |  |  |
| 39 | 圆造型灯Φ400 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ450 | 个 | 45.00  |  |  |  |
| 40 | 圆造型灯Φ500 | 1.名称:圆造型灯2.规格:Φ500 | 个 | 45.00  |  |  |  |
| 41 | 水波纹投影灯 | 1.名称:水波纹投影灯2.规格:35V | 套 | 16.00  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |   |  |
| 1、本项目材料采购单价为含税价，包括但不限于材料采保费、运输费、利润等运至工地一切费用。2、本合同单价包含由于国家法定节假日额外产生的成本增加费用。3、本合同材料采购量为暂定量，实际数量以现场使用为准。4、本合同材料采购最终结算价以 合同含税单价\*实际使用数量 确定。5、镀锌钢材品牌相当于振鸿、坤森、聚汇林等。6、不锈钢材品牌相当于宏、大板、大清等。7、铝单板品牌相当于世纪铝、川铝、环铝等。8、油漆品牌相当于佰宏、众友、马来宾等。9、线缆品牌相当于圣通线缆、三峡线缆、起帆线缆。 |

# 三、技术标准、验收标准及质量要求

1、技术标准

1）满足施工图及规范要求

2、产品质量需符合国家现行标准、行业标准、产品生产企业标准。乙方对所供应产品质量须严格按照产品质量标准来提供，并向甲方提供材料质量保证书、合格证明书、材料检测报告等。

3、乙方对质量负责的条件及期限：甲方收货后，若对产品质量有异议，7日内向乙方提出，乙方在收到通知后,应在叁日内给予积极回复，需要送到权威检测部门检测的,叁天内必须送检。经检验若无质量问题,相关送检费用由甲方承担。若确实存在质量问题,乙方应该承担送检费用,并承担相应的损失赔偿。

# 四、交货期限，交货方式，交货地点，验收，运杂费的承担及货物所有权认定。

1、除不可抗力外，乙方于收到甲方送货通知后3个工作日内发出甲方所需货物；数量巨大或特殊情况，甲乙双方协商分批发货或延长交货期。

 2、定制产品，特殊规格型号产品，乙方在收到甲方送货通知后 7个工作日内发出甲方货物或分批发货。

 3、乙方负责货物运送到甲方所指定地点的运费。运输方式为陆上普通物流；如甲方需要特殊加急物流运输方式，运输费用由甲方负责。

 4、交货地点为：甲方指定地点。

 5、乙方提供：产品的合格证明、检测报告及相关资料。

 6、验收：甲方~~应~~在收货时现场进行验收，如发现数量差异，包装损毁，瑕疵等，乙方应及时进行退换处理。

 7、乙方交付货物前，货物的保管、损毁、灭失风险责任由乙方承担。但乙方交付货物后，货物的保管、损毁、灭失风险责任由甲方承担。

# 五、支付货款方式

 1.货款支付方式：电汇、支票、网银转账

 开户银行：

 公司名称：

 账 号：

# 六、结款周期：

 甲乙双方约定，乙方安排发货。材料款项经甲乙双方确定，乙方收到甲方的付款通知后，乙方开具足额材料款增值税专用发票（税率 %）给甲方，累计支付金额不超过合同金额的90%，剩余尾款待甲乙双方办理结算后付清。

# 七、违约责任

1. 若甲方未按本合同约定付款，乙方有权终止供货。
2. 乙方未按甲方要求按时、按量供货，从甲方下订单三日后，每天按定货额的1‰罚款。
3. 因材料品质不符合约定，乙方需在甲方提出该异议后5天内无偿更换，由此产生的费用由乙方自行负责；乙方若未按甲方要求按时送、换货，超过5天的，乙方应向甲方支付应付金额的千分之五/天的违约金。乙方延迟交、换货超过10天，甲方有权解除合同，乙方除需向甲方支付合同总价款的20%作为违约金。
4. 甲方若发现乙方所提供的产品以次充好、以假乱真，则视为乙方违约，甲方有权对乙方所提供的的货物不予结算。

# 八、争议解除办法

 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充约定与本合同具有同等效力。双方发生争议应友好协商解决，协商不成时，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。。

# 九、其他条款

 1 、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，乙方需提供企业营业执照。

 2 、双方在本合同签订、履行过程中，涉及到双方权利义务变化的文件均需双方盖章确认，无双方盖章的协议及函件，对任何一方均无意义。

 3、本合同壹式**伍**份，甲方执**叁**份，乙方执**贰**份。

# 十、开票信息

单位名称：重庆市建筑科学研究院有限公司
纳税人识别号:91500103450384494C
注册地址、电话: 重庆渝中区长江二路221号1栋一层63630359

开户行及账号: 11251000000433569

发票备注：发票工程名称由甲方提供

（以下无正文、为签署页）

甲方：

地址：重庆市渝中区长江二路221号

法定代表人（或代理人）：

代理人：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或代理人）：

代理人：

签订日期： 年 月 日

**廉洁责任书**

甲方：

乙方：

工程项目名称：

工程类别：

发包方式： □竞争性比选 □直接发包

为了加强工程生产经营活动的管理和廉政建设，保证生产经营活动的公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关工程招标投标的法律法规和廉政建设责任制的规定，经双方协议，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）双方业务活动必须坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体利益和对方利益，不得违反《民法典》、《建筑法》、及公司的规章制度。

（二）建立健全内部管理规章制度，加强廉政教育，严格规范合同发包程序和监督管理。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在合同发包过程中，应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向乙方推荐相关单位或分包单位等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准向甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的甲方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向甲方推荐相关单位或分包单位等。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书与本项目分包合同同时签订，作为本项目分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力。

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

单位（盖章）： 单位（盖章）：

 年 月 日 年 月 日